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[bookmark: _Toc230351831]INTRODUCCIÓN

La nomenclatura vial y domiciliaria es un sistema de identificación alfanumérico que permite localizar con precisión cualquier predio dentro de un municipio a través de su dirección. Su importancia radica en que facilita la ubicación de predios y vías, integra servicios esenciales como el catastro, la planeación urbana, los servicios públicos, la atención de emergencias, la seguridad, la logística y el correo, y aporta orden y estructura al territorio. Cuando se fundamenta en una malla vial organizada, clara y proyectada al crecimiento municipal, se convierte en un soporte clave para la gestión y planificación urbana.
En las áreas rurales del municipio no existe actualmente una metodología estandarizada que permita identificar de manera única y ubicar espacialmente con facilidad los predios dentro del territorio. Esta situación genera dificultades para la localización precisa de los inmuebles, tanto para las autoridades administrativas como para las entidades prestadoras de servicios, organismos de emergencia y la ciudadanía en general.
Si bien los predios rurales suelen identificarse mediante nombres asignados por sus propietarios, los cuales se incorporan en los distintos instrumentos jurídicos asociados al inmueble —como los títulos de propiedad registrados en la Superintendencia de Notariado y Registro y en la información catastral administrada por las autoridades competentes—, este mecanismo presenta importantes limitaciones.
En primer lugar, no existe garantía de que dichos nombres sean únicos dentro del municipio, lo que puede generar duplicidades o confusiones al momento de identificar un predio específico. En segundo lugar, la simple mención del nombre del predio no necesariamente permite su ubicación clara dentro del territorio, especialmente en contextos rurales donde las referencias espaciales suelen ser imprecisas o dependen de conocimientos locales.
Ante este panorama, se hace necesario definir una metodología técnica que permita asignar nomenclatura domiciliaria a los predios rurales, garantizando su identificación única, su adecuada referencia espacial y su integración con los sistemas de información territorial existentes.
[bookmark: _Toc230351832]PROPÓSITO

Este documento plantea una metodología técnica para la asignación de nomenclatura domiciliaria en predios rurales, que permita su identificación única y su localización espacial precisa dentro del territorio municipal.
La guía busca proporcionar criterios y procedimientos estandarizados que faciliten la organización de la información territorial, la interoperabilidad entre los sistemas catastrales y registrales, y el apoyo a la gestión institucional.
[bookmark: _Toc230351833]GUÍA METODOLÓGICA PARA ASIGNACIÓN DE NOMENCLATURA A PREDIOS RURALES

[bookmark: _Toc230351834]Consideraciones
Para la implementación de la presente metodología se parte de las siguientes condiciones y criterios técnicos:
1. Disponibilidad de cartografía base. El municipio deberá contar con cartografía predial rural y/o ortofotografía reciente, con resolución espacial suficiente para identificar con claridad los predios, la red vial y demás elementos de referencia territorial. 
2. Conocimiento territorial local. Se deberá disponer de personal con conocimiento del territorio municipal, de las principales vías de acceso, de las conexiones con municipios vecinos, así como de la localización de veredas, centros poblados y sectores rurales. 
3. Capacidad institucional para la gestión cartográfica. El municipio deberá contar con herramientas, programas o apoyo institucional para la gestión cartográfica y de información geográfica, que permitan el manejo, análisis y actualización de la información territorial. 
4. Disponibilidad de información catastral. Se deberá disponer de la base predial rural suministrada por la autoridad catastral competente, que contenga la relación de predios inscritos y sus respectivos identificadores catastrales, de conformidad con la información administrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por la autoridad catastral correspondiente. 
5. Existencia de red vial identificable. La red vial rural deberá poder identificarse y representarse cartográficamente, ya sea a partir de cartografía oficial, ortofotografías o levantamientos complementarios. 
6. Delimitación administrativa rural. El municipio deberá contar con delimitación oficial o referencial de veredas, centros poblados rurales u otras unidades territoriales rurales, así como con la delimitación del perímetro urbano y del límite municipal, que sirvan de referencia para la organización espacial de la nomenclatura. 
7. Correspondencia con la cartografía oficial. Toda nomenclatura asignada deberá corresponder con la geometría vial, la identificación de tramos y los atributos contenidos en la base cartográfica o en el sistema de información geográfica oficial del municipio. 
8. Identificación única de los tramos viales. Cada vía o tramo vial que haga parte de la nomenclatura deberá contar con un identificador único dentro del municipio, con el fin de evitar duplicidades, ambigüedades o denominaciones diferentes para un mismo corredor vial.

[bookmark: _Toc230351835]Metodología para la asignación de nomenclatura predial rural

La asignación de nomenclatura predial rural se basa en la identificación jerárquica de la red vial y la medición de la distancia desde un punto de origen del municipio hasta el acceso al predio. Este procedimiento permite generar una referencia única que facilita la ubicación espacial de los predios dentro del territorio municipal.
[bookmark: _Toc230351836]Procedimiento metodológico
Para la construcción del sistema de nomenclatura rural se deben desarrollar las siguientes etapas:
1. Definición del punto de origen. Se debe establecer un punto cero (0) o punto de referencia dentro del municipio. Este punto generalmente corresponde a un lugar reconocido por la comunidad, como la plaza principal o el parque central del municipio, desde donde se inicia la medición de las distancias hacia el territorio rural. (Ver Anexo 1: Mapa Punto de Origen).
La medición de las distancias para la asignación de la identificación predial se realizará desde el punto de origen, siguiendo el recorrido de las vías hasta los puntos definidos como referencia en las salidas del municipio, las cuales se consignarán en la tabla “Formato para consignación de vías e hitos”, incluida en el Anexo. Esta tabla contendrá las salidas y los hitos establecidos, de manera que sirvan como punto de partida para la medición de los accesos a los predios.
	Número Salida
	Vía
	Nombre Hito/Nodo
	Abscisa de Hito de partida

	1
	Vía Mercedes a Santa Lucía
	Mancera a Blanco y Negro
	K4+100.71

	2
	Vía San José El Higuerón
	Hacienda San José
	K4+656.04

	3
	Vía Girardot Bogotá
	Camino Real 
	K2+452.06

	4
	Vía El Triunfo a La Paz
	Camino real
	K0+338.17

	6
	Vía Anapoima Apicatá
	Tres caminos
	K1+683.87

	7
	Vía Anapoima Girardot
	El Ambucal
	K1+423.18

	9
	Vía San Antonio
	Quebrada Sócota
	K1+521.17


Tabla 1: Tabla con ejemplo para consignación de salidas municipales. Elaborado por CiuData*
2. Delimitación territorial. Sobre la cartografía digital o análoga disponible se deben identificar y delimitar:
· el perímetro urbano,
· el límite municipal,
· los límites veredales oficialmente reconocidos en el municipio.
Esta delimitación permite contextualizar espacialmente los predios dentro de las unidades territoriales rurales. 
3. Identificación de las vías principales de salida del municipio. A partir de la cartografía o de la ortofotografía disponible se deben identificar y trazar las vías principales que conectan el municipio con otros municipios o centros poblados. 
4. Definición de la denominación de las vías principales. Cada una de las salidas del municipio debe contar con una denominación clara y única, preferiblemente asociada al destino principal de la vía o al nombre reconocido por los habitantes del municipio.
5.  Identificación de vías secundarias o caminos. Posteriormente se deben identificar las vías secundarias que se desprenden de las vías principales y que conducen hacia las diferentes veredas o sectores rurales del municipio. Estas vías se denominan caminos, ya que constituyen desviaciones del recorrido principal. 
6. Asignación de nombres a los caminos. Cada camino debe recibir una denominación que permita identificar su destino, el cual puede corresponder a:
· una vereda,
· un sector rural,
· un sitio reconocido dentro del municipio.
7. Identificación de vías terciarias y entradas de acceso. Se deben identificar las vías terciarias, entradas rurales y accesos que conducen directamente hacia los predios. Estas entradas o accesos específicos, se denominan ramales.
8. Organización jerárquica de la red vial. Se elaborará una base de datos con las vías de salida, los caminos que se presentan sobre cada una de estas, y los ramales que se desprenden de cada uno de los caminos (Anexo: Formato para consignación de vías e hitos). Para dar un orden, se sugiere numerar cada una de las salidas desde el número 1 en adelante, tomando como inicio la vía que se encuentre más al norte del municipio y siguiendo la numeración en el sentido de las manecillas del reloj. Respecto a los caminos y a los ramales, serán cargadas en la base de datos en el orden que se van presentando durante el recorrido de la vía principal o del camino; si desde un mismo hito parten varios caminos o ramales, el orden en que se consignen en la base de datos será en el orden que se presenten desde la vía principal y en el sentido de las manecillas del reloj.
9. Identificación de hitos territoriales.  Sobre cada vía principal se deben registrar, en orden y desde el interior del municipio hacia el exterior, los puntos donde se generan desvíos hacia otros lugares del territorio, indicando los hitos territoriales, entendidos como puntos de referencia reconocidos por los habitantes del municipio donde las vías, caminos o ramales inician su recorrido. Generalmente esos puntos son reconocidos por la comunidad por un nombre característico (nombre de una tienda, nombre de una finca, hecho histórico). Estos hitos pueden servir de referencia al momento de asignar la nomenclatura a un predio rural.
10. Identificación de accesos prediales. En la cartografía se deben ubicar los puntos de acceso a cada predio, los cuales corresponden al lugar donde el camino de ingreso, la vía principal, o ramal conecta con el punto ingreso al predio.
11. Medición de distancias. Mediante el uso de sistemas de información geográfica (SIG) o herramientas cartográficas, se debe medir la distancia desde el punto de origen del municipio hasta el acceso de cada predio, expresada en kilómetros y metros. Para facilitar este cálculo, se recomienda tomar como referencia el abscisado del hito de partida más cercano a la vía de acceso (Tabla1: Lista de Salidas Municipales); dicho hito se localiza justamente en el límite del perímetro urbano, sirviendo como punto de inicio para las vías veredales.
12. Recomendación: La metodología de nomenclatura rural propuesta tiene como objetivo definir de manera unívoca y estandarizada la ruta de acceso a cada predio rural, tomando como referencia el punto hito ubicado en el perímetro urbano del municipio. Para ello, se adopta como criterio principal la identificación de la ruta más corta en términos de distancia recorrida sobre la red vial existente, y no necesariamente aquella que represente el menor tiempo de desplazamiento, las mejores condiciones de transitabilidad o el estado físico más favorable de las vías.

La nomenclatura predial rural se construye considerando los siguientes criterios:
a) Secuencia de recorrido vial
La nomenclatura estará compuesta por la secuencia de las vías que debe recorrer un usuario para llegar al predio, a partir del hito o nodo más cercano al mismo.
Estos elementos se escribirán de manera consecutiva y separados por guiones.
b) Referencia de distancia
La ubicación del predio se complementará con la distancia medida desde el punto de origen, pasando por el hito más cercano al acceso de este.
La distancia se expresará en el siguiente formato:
KM X + NNN
Donde:
· X corresponde al kilómetro medido desde el origen
· NNN corresponde a los metros adicionales hasta el acceso del predio
Para facilitar la identificación del acceso al predio según el costado de la vía en que se ubica, la distancia en metros (componente NNN del formato KM X+NNN) se ajustará al número entero par o impar más cercano, según corresponda:
· A los predios ubicados al costado derecho de la vía medido en el sentido de salida del municipio, se le asignará el número entero par más cercano a la distancia real medida.
· A los predios ubicados al costado izquierdo de la vía medido en el sentido de salida del municipio, se le asignará el número entero impar más cercano a la distancia real medida.
Cuando la distancia medida sea exactamente un número entero y no corresponda a la cifra par o impar que le corresponda por la ubicación del acceso al predio, se ajustará al número inmediatamente siguiente que cumpla con la condición.
c) Nombre tradicional del predio
Cuando el predio tenga un nombre reconocido en la información catastral o en los registros de propiedad, éste podrá incorporarse al final de la nomenclatura como elemento complementario de identificación. Esta información puede provenir de registros administrados por cada una de estas entidades.
[bookmark: _Toc230351837]Asignación final de la nomenclatura predial rural

La nomenclatura predial rural resultará de la integración de la secuencia vial de recorrido tomando como referencia el hito de partida más próximo a la vía de salida hacia el predio, más la distancia acumulada desde el punto de origen del municipio, complementada, cuando exista, con el nombre tradicional del predio.
Ejemplo de aplicación
Para un predio ubicado en el municipio de Anapoima, al que se accede desde el centro del municipio por:
· Vía Las Mercedes a Santa Lucía,
· Camino Alto de Flores,
· con acceso localizado a 5 kilómetros y 237,5 metros desde el punto de origen,
· ubicado al costado derecho de la vía de salida hacia Las Mercedes a Santa Lucía,
· y cuyo nombre tradicional es La Herradura,
la nomenclatura predial rural se expresará de la siguiente manera:
VI LAS MERCEDES A SANTA LUCIA - CM ALTO DE FLORES - K5+238 LA HERRADURA. (Ver Anexo 3: Mapa Asignación Nomenclatura).
[bookmark: _Toc230351838]Recomendaciones en la escritura de la nomenclatura rural

1. Utilice únicamente las letras mayúsculas para la escritura de la nomenclatura
2. Evite el uso de signos, guiones bajos (_), tildes o caracteres especiales. Sólo podrán conservarse cuando hagan parte de la identificación oficial registrada en la base predial o catastral.
3. Utilice sólo las abreviaturas para la designación de los tipos de vías que indican la nomenclatura del predio.
4. La distancia deberá expresarse en metros enteros. No deberán emplearse cifras decimales.
5. Separe los tramos viales de recorrido para indicar el acceso al predio con guion medio, nunca con comas
6. Tenga en cuenta la secuencia de vías a recorrer para determinar la nomenclatura del predio desde el centro del municipio hasta el acceso (No es la ruta más utilizada para llegar, no es la de mejores condiciones de tránsito, no es la descripción desde fuera hacia al interior del municipio).

[bookmark: _Toc230351839]Abreviaturas utilizadas para la nomenclatura rural

La nomenclatura predial rural requiere criterios uniformes de identificación que faciliten su interpretación, registro y uso en campo. En ese sentido, se adopta un conjunto de abreviaturas para los tipos de vías que hacen parte de la red vial rural, con el propósito de homologar su escritura y asegurar que la descripción de acceso a los predios sea clara, consistente y de fácil lectura.
El uso de abreviaturas permite reducir el número de caracteres empleados en la nomenclatura, sin afectar la identificación de la jerarquía vial ni la secuencia de recorrido desde el punto de origen hasta el acceso del predio. De esta manera, se favorece la estandarización de la información en bases catastrales, cartografía, sistemas de información geográfica y documentos administrativos.
A continuación, se presenta el cuadro de abreviaturas que deberá emplearse para la asignación de la nomenclatura de los predios rurales.
	Tipo de vía
	Abreviatura

	Autopista
	AU

	Camino
	CM

	Carretera
	CT

	Circunvalar
	CV

	Entrada
	EN

	Kilómetro
	KM

	Paso
	PO

	Paseo
	PS

	Ramal
	RM

	Sendero
	SD

	Variante
	VT

	Vía
	VI


[bookmark: _Toc229849590]Tabla 3: Abreviaturas para tipos de vías en área rural
[bookmark: _Toc230351840]GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Acceso: Punto específico donde un camino, vía o sendero se conecta con un predio. Corresponde al lugar desde el cual se realiza el ingreso al inmueble y desde donde se mide la distancia para efectos de la asignación de nomenclatura.
Autopista: Vía de alta capacidad destinada al tránsito rápido, continuo y seguro de vehículos automotores. Normalmente tiene calzadas separadas por sentido, control parcial o total de accesos, intersecciones a desnivel y limitación de accesos directos desde predios.
Camino: Vía secundaria que se desprende de una vía principal y conduce hacia una vereda, sector o punto específico dentro del territorio rural. Conecta predios, sectores productivos, centros poblados menores y articulaciones con la red secundaria o terciaria. Opera como red local de acceso y distribución predial. Suele ser el eje base de referencia para la nomenclatura rural.
Carretera: vía terrestre de carácter estructurante destinada a la circulación vehicular, que conecta centros poblados, veredas, sectores rurales o municipios. En el contexto de la nomenclatura rural, funciona como corredor principal de referencia territorial y de articulación con la red vial local, suele funcionar como corredor estructurante Inter veredal, intercentros poblados o intermunicipal,
Cartografía base: Conjunto de insumos geográficos (cartografía predial, ortofotografías, imágenes satelitales) utilizados como referencia para la identificación de predios, vías y elementos territoriales en el proceso de asignación de nomenclatura.
Circunvalar: Vía perimetral que rodea un centro poblado, cabecera o núcleo rural. Su función es redistribuir tránsito y evitar que el flujo principal atraviese el centro.
Costado de la vía: Referencia lateral de ubicación de un predio respecto al sentido de recorrido desde el punto de origen, utilizada para la asignación de numeración par (derecha) o impar (izquierda).

Distancia acumulada: Longitud total medida desde el punto de origen hasta el acceso del predio, siguiendo el trazado de las vías correspondiente.
Entrada: Acceso puntual desde una vía superior hacia uno o pocos predios. Normalmente no cumple función de circulación general.
Hito: Punto de referencia geográfico o lugar reconocido por la comunidad (natural o construido) que sirve para orientar la localización dentro del territorio y apoyar la identificación de rutas o accesos.
Jerarquía Vial: Clasificación de las vías según su importancia y función dentro de la red , utilizada para estructurar la nomenclatura.
Kilómetro (KM): Unidad de longitud del Sistema Internacional de Unidades equivalente a 1.000 metros, utilizada para expresar la distancia desde el punto de origen hasta el acceso de un predio. En la nomenclatura rural se presenta junto con los metros adicionales en el formato KM X + NN.
Nomenclatura rural: Sistema de identificación de predios rurales basado en la secuencia jerárquica de vías de acceso y la distancia medida desde un punto de origen, que permite ubicar de manera única y precisa un inmueble dentro del territorio municipal.
Origen (Punto 0): Punto de referencia definido dentro del municipio, generalmente ubicado en el área urbana (como la plaza principal), a partir del cual se inicia la medición de distancias hacia los predios rurales.
Paseo: Corredor de circulación local con función paisajística, recreativa o de permanencia. Puede coexistir con tránsito calmado, arborización y uso peatonal.
Paso: Cruce o conexión puntual de corta longitud que permite atravesar un accidente físico, límite predial, cauce o elemento de infraestructura. No necesariamente constituye una vía continua.
Perímetro rural: Delimitación territorial del municipio que comprende el área ubicada por fuera del perímetro urbano y hasta el límite municipal. Corresponde al suelo destinado principalmente a usos agropecuarios, ambientales o de baja densidad, dentro del cual se localizan los predios objeto de nomenclatura rural.
Perímetro urbano: Área delimitada oficialmente por el municipio destinada a usos urbanos, donde se concentra el desarrollo urbano y se aplican normas específicas de planificación.
Predio: Unidad territorial delimitada que puede corresponder a un lote, finca o parcela, con o sin construcción, susceptible de ser identificada de manera individual en los sistemas catastrales y registrales.
Ramal: Vía terciaria o camino de menor jerarquía que se desprende de un camino o vía principal y que conduce directamente hacia uno o varios predios, generalmente asociado a un hito o punto de referencia local. Sirve para distribuir circulación hacia sectores, agrupaciones prediales o unidades productivas específicas.
Red vial rural: Conjunto de vías que estructuran la movilidad en el área rural, incluyendo vías principales, variantes, ramales y caminos de acceso a los predios.
Sendero: Trazado de circulación de muy baja capacidad, normalmente peatonal, pecuario o de tránsito liviano. Puede ser natural o con mejoramiento básico.
Sistema de Información Geográfica (SIG): Herramienta tecnológica utilizada para la captura, gestión, análisis y visualización de información espacial, fundamental para la medición de distancias y la asignación de nomenclatura.
Variante: Trazado alternativo que desvía la circulación respecto de una vía principal. Generalmente vuelve a conectarse con el corredor principal y conserva continuidad territorial.
Vereda: Unidad territorial rural de carácter administrativo o tradicional, reconocida por el municipio, que agrupa un conjunto de predios y comunidades.
Vía: Infraestructura destinada al tránsito de personas, vehículos o animales, que permite la conexión entre diferentes puntos del territorio.
Vía principal: Vía de mayor jerarquía dentro de la red vial rural, que conecta el área urbana del municipio con otros municipios, centros poblados o ejes viales principales.
[bookmark: _Toc230351841]Anexos
[bookmark: _Toc230351842]Anexo 1: Mapa Punto Origen
[image: ]
[bookmark: _Toc230351843]Anexo 2: Formato para control de vías e hitos

	Número de salida
	Vía
	Nombre Hito/Nodo
	Abscisa de partida
	Número camino
	Salida 1
	Salida 2
	Salida 3
	Salida 4

	1
	Vía Mercedes a Santa Lucia
	Mancera a Blanco y Negro
	K4+100.71
	 1
	Salida Blanco y Negro
	 Vía Las Mercedes
	 
	 

	1
	Vía Mercedes a Santa Lucia
	Teja de barro a Manolo Luna
	K4+355.857
	2
	Vía alto de Flores
	Vía Las Mercedes
	
	

	1
	Vía Mercedes a Santa Lucia
	Laguna de la bomba
	K4+592.987
	3
	Vía San Antonio
	Vía Las Mercedes
	
	

	1
	Vía Mercedes a Santa Lucia
	Quebrada el Carmen
	K7+133.413
	4
	Vía Alto de flores 
	Vía Las Mercedes
	
	

	1
	Vía Mercedes a Santa Lucia
	Escuela Santa Lucia
	K8+604.908
	5
	Vía Alto de flores
	Vía Santa Lucia San Joaquín
	
	



[bookmark: _Toc230351844]Anexo 3: Mapa Punto de Origen.
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