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Municipio, fecha                                                                            Consecutivo radicado

CERTIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO

REFERENCIA:xxxxxxxxxx
SOLICITUD: XXXXXXXXXXXXXX
UBICACIÓN: XXXXXXXXXXXX
CUADRO DE ÁREAS Y PORCENTAJES DE CRUCE
	CLASIFICACIÓN DEL SUELO
	Área Expansión: xxxxxx m² - 100%

	ÁREA ACTIVIDAD URBANA
	Industrial Escala Local: 184152.44 m² - 99.19%
Institucional Religiosa: 1497.15 m² - 0.81%

	TRATAMIENTO URBANISTICO
	

	ÁREA ACTIVIDAD RURAL
	



DESCRIPCIÓN DEL MARCO NORMATIVO QUE LE APLICA AL PREDIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO

**Área Expansión**
Artículo 2.2.2.1.4.1.6. Actuaciones urbanísticas en suelo de expansión urbana (Decreto Nacional 1077 de 2015).
En desarrollo de los dispuesto en el artículo 19 de la ley 388 de 1997, el suelo de expansión únicamente podrá ser objeto de urbanización y construcción previa adopción del respectivo plan parcial, en los términos regulados por la ley y este decreto.
Nota: Mientras no se aprueben los respectivos planes parciales, en las zonas de expansión urbana solo se permitirá el desarrollo de usos agrícolas y forestales. En ningún caso

ÁREA ACTIVIDAD URBANA
**Industrial Escala Local**
Artículo 106. Regulaciones para la edificación en la Zona ZId2
La zona ZId2 corresponde a la localizada a lo largo de la vía de la cordialidad en límites con el Distrito de Barranquilla, en la Zona 2 del Modelo de Ordenamiento y en la centralidad metropolitana. Corresponde con áreas que no han sido desarrolladas o urbanizadas. Alberga las tipologías industriales hasta la escala local.
Usos permitidos: Industria de los grupos 1, 2, 3 y 4.
Usos complementarios: comerciales del grupo 1 y 2, Recreativos en todas las modalidades.
Las edificaciones en esta zona solo podrán desarrollarse en predios previamente urbanizados en las modalidades de urbanizaciones, conjuntos o parques industriales de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en el presente Plan de Ordenamiento.
Debido a que el uso o actividad industrial se desarrolla únicamente en bodegas o edificaciones especializadas o exclusivamente diseñadas y dentro de urbanizaciones, complejos o parques industriales, las determinaciones de volumetría y altura se disponen de acuerdo a estas necesidades. Las urbanizaciones, complejos o parques industriales deberán ceñirse por las normas establecidas para el efecto en el presente Plan de Ordenamiento.
Las urbanizaciones, complejos o parques industriales deberán disponer de un aislamiento de 15 metros respecto a otras urbanizaciones o polígonos industriales. Estos aislamientos pueden ser utilizados hasta un 50% para vías perimetrales. Respecto a polígonos, urbanizaciones o conjuntos habitacionales o residenciales, deberán disponer un retiro o aislamiento de 25 metros. Tal aislamiento deberá conservarse arborizado.
**Institucional Religiosa**



TRATAMIENTO URBANISTICO



ÁREA ACTIVIDAD RURAL



CONCEPTO: 
Para mayor información, puede consultar el documento completo en:
http://www.galapa-atlantico.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20024%20-%202016.pdf

Atentamente, 



x
Secretaria de planeación Municipal

x
	
	
	



